= Sifr - gentoo Linux

== Drucken Drucker vorbereiten:

$ sudo /etc/init.d/cupsd start;sudo modprobe lp

== Wiimote Whiteboard http://wiki.mro.name/playground/wiimoteirpen

http://www.uweschmidt.org/comment/303 == Hardware * Board ASUS M2NPV-VM, GeForce 6150/MCP 430 (dual PC2-6400U DDR2) (90-MIB065-G0EAYZ) * CPU AMD Athlon 64 3500+ 90nm Sockel-939 tray, 2.20GHz, 512kB Cache (ADA3500DAA4BP/ADA3500DAA4BW/ADA3500DKA4CG) * RAM Samsung DIMM 512MB PC2-4200U CL4 (DDR2-533) * CPU-Fan Arctic Cooling Alpine 64 (Sockel 754/939/AM2/AM2+/AM3) * Netzteil be quiet Straight Power 350W ATX 2.2 (E5-350W/BN032) * Gehäuse Antec New Solution NSK4000 (0761345-00400-8) * Platte Samsung SpinPoint P120 250GB, SATA II (SP2504C) * CD/DVD LG Electronics GSA-H42N schwarz, bulk (H42NBLK/H42NBBLK) * Monitor iiyama ProLite H481S-B schwarz, 19", 1280x1024, VGA, DVI, Audio

* WLAN Karte Netgear WG311T, 108Mbps, PCI * WLAN Router Netgear DG834GB Router/ADSL2+ Modem, 54Mbps